digitalWrite Ligar o led

analogRead – le a tensão que chega na porta

analogWrite – muda a luminosidade do led

digitalRead – le a tensão mas ve se o nível e alto ou baixo usa o pinMode Input

input\_pullup garante que vai ser 1 quando apertar USA COM BOTAO

pinMode – digital Write precisa dele no output